TrolMaster 80x80 Kit: Kontrolle, Präzision und maximale Leistung


Vergessen Sie manuelle Timer und separate Controller. Dieses von Spezialisten entwickelte Kit integriert die führende Technologie von TrolMaster in ein komplettes Paket, das bereit ist für die Installation in Ihrer 80x80 cm Growbox. Sein Ziel ist einfach: Ihnen die totale Kontrolle zu geben, damit Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können - die höchstmögliche Produktion zu erzielen.


Das Ergebnis ist ein perfekt synchronisiertes Ökosystem, in dem Beleuchtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung harmonisch zusammenarbeiten und die perfekte Umgebung für Ihre Pflanzen in jeder Phase ihrer Entwicklung schaffen.


Was ist in diesem Paket enthalten?


Wir haben jede Komponente ausgewählt, um Ihnen eine professionelle und problemlose Lösung zu bieten:


1. Zentrales Steuerungsmodul


Das Gehirn, das alles verwaltet. Von hier aus steuern und automatisieren Sie jedes Gerät.



- 1 x TCS-1E (Tent-X Environment Controller): Das professionelle Gehirn Ihres Anbaus, entwickelt um die Kontrolle von Umgebung (Klima) und Bewässerung in einem einzigen System zu vereinen. Enthält serienmäßig einen 3-in-1-Sensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht), und sein modulares Design ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 einsteckbaren Geräten und zusätzlichen Sensoren (wie CO2 oder Wassergehalt) für totale Automatisierung.

- 1 x LMA-T (Beleuchtungsadapter): Dies ist die spezifische Kommunikationsbrücke für ThinkGrow-Lampen. Sein Hauptvorteil ist die Zweikanal-Steuerung, die eine unabhängige Verwaltung des Vollspektrums und der Dunkelrot-LEDs (far-red) ermöglicht. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, individuelle Ein-/Ausschaltzyklen und Dimmungsstufen für jedes Spektrum zu erstellen und jede Anbauphase zu optimieren. Die Verbindung ist einfach, Plug-and-Play.

- 1 x 4RS-2E (Device Station): Eine intelligente 4-fach-Steckdosenleiste, die direkt an den Controller angeschlossen wird (Plug-and-Play). Ihre 4 Steckdosen sind werkseitig für bestimmte Funktionen vorkonfiguriert (Temperaturkontrolle, Luftfeuchtigkeit und Timer), sodass Sie Geräte wie Abluftventilatoren, Luftbefeuchter oder Heizungen einfach anschließen und automatisieren können. Diese Station nutzt die 4 Geräteslots des Hauptcontrollers.


2. Modulares ThinkGrow LED-Beleuchtungssystem


Hocheffiziente Vollspektrum-Beleuchtung, entwickelt für optimale Lichtdurchdringung und Abdeckung in einem 80x80 Raum.



- 3 x TLB-3 (Model One LED-Leisten): Hauptlichtleisten, die die notwendige Leistung und das Spektrum liefern.

- 3 x TLD-4 (Treiber): Hochwertige Netzteile, die die LED-Leisten stabil und sicher versorgen.

- 2 x TDC-2 (Verbindungskabel): Kabel zum Verbinden der LED-Leisten untereinander.

- 1 x TDC-240E (Hauptstromkabel): Zum Anschluss des gesamten Beleuchtungssystems an den Strom.


3. Belüftungssystem


Ein konstanter Luftstrom ist der Schlüssel zur Vermeidung von Hitzenestern und zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit.



- 1 x Aerofan V6 (EC 150mm Abluftventilator): Ein leistungsstarker und leiser 6-Zoll (150mm) Abluftventilator, der entscheidend ist für die effektive Beseitigung von Wärme und überschüssiger Feuchtigkeit. Seine Funktion besteht darin, eine optimale und stabile Luftqualität in der Growbox aufrechtzuerhalten, vollständig vom System gesteuert.


Investieren Sie in Technologie, investieren Sie in Ihre Ergebnisse. Mit diesem TrolMaster Kit vereinfachen Sie Ihre Arbeit und bringen die Qualität und Quantität Ihrer Produktion auf ein professionelles Niveau.
