TrolMaster 100x100 Kit: Automatisierung, Präzision und überlegene Ergebnisse


Verabschiede dich von herkömmlichen Zeitschaltuhren und Einzelgeräten. Dieses von Experten entwickelte Set integriert die fortschrittliche Technologie von TrolMaster in einem Komplettpaket, das sofort in deinem 100x100 cm Anbauraum einsatzbereit ist. Das Ziel ist klar: Dir volle Kontrolle zu geben, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst – maximale Produktivität.


Das Ergebnis ist ein perfekt koordiniertes System, bei dem Beleuchtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation zusammenarbeiten, um ideale Bedingungen für alle Wachstumsphasen deiner Pflanzen zu schaffen.


Was ist im Kit enthalten?


Jedes Teil wurde sorgfältig ausgewählt, um eine professionelle Lösung ohne Komplikationen zu bieten:


1. Zentrale Steuereinheit


Das Herzstück, das alle Funktionen koordiniert. Von hier aus steuerst und programmierst du jedes angeschlossene Gerät.



- 1 x TCS-1E (Tent-X Umweltcontroller): Das professionelle Kernstück deiner Anlage, entwickelt zur Integration von Klima- und Bewässerungssteuerung auf einer Plattform. Es enthält einen integrierten Dreifachsensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht) und kann bis zu 4 Steckgeräte sowie zusätzliche Sensoren (z. B. CO2 oder Substratfeuchtigkeit) anschließen, um vollständige Automatisierung zu ermöglichen.

- 1 x LMA-T (Beleuchtungsschnittstelle): Spezialisierter Anschluss für ThinkGrow-Leuchten. Das Dual-Channel-Management ermöglicht die getrennte Steuerung des allgemeinen Spektrums und der Far-Red-Dioden. Dadurch kannst du individuelle An/Aus-Zyklen und Dimm-Parameter für jedes Spektrum einstellen, um jede Wachstumsphase zu optimieren. Plug-and-Play-Installation.

- 1 x 4RS-2E (Gerätestation): Basis mit 4 intelligenten Steckdosen, die direkt mit dem Controller verbunden wird (Plug-and-Play). Ihre 4 ab Werk vorkonfigurierten Ausgänge dienen speziellen Aufgaben (Temperaturregelung, Luftfeuchtigkeitskontrolle, Zeitschaltung) und ermöglichen so die Automatisierung von Ventilatoren, Luftbefeuchtern oder Heizsystemen. Diese Station nutzt alle 4 Gerätesteckplätze des Controllers.


2. Modulares ThinkGrow LED-System


Hocheffiziente Vollspektrum-Beleuchtung, optimiert für ideale Lichtdurchdringung und Verteilung auf einer Fläche von 100x100 cm.



- 4 x TLB-3 (Model One LED-Leisten): Hauptlichtmodule, die die erforderliche Intensität und das Spektrum bereitstellen.

- 4 x TLD-4 (Treiber): Hochwertige Stromversorgungen, die den LED-Leisten konstante Energie liefern.

- 3 x TDC-2 (Verbindungskabel): Kabel zur Verbindung der LED-Leisten untereinander.

- 1 x TDC-240E (Hauptstromkabel): Zum Anschluss des gesamten Beleuchtungssystems an das Stromnetz.


3. Abluftsystem


Eine kontinuierliche Lufterneuerung ist entscheidend, um Wärmeansammlungen zu vermeiden und die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.



- 1 x Aerofan V6 (EC-Abluftventilator 150 mm): Leistungsstarker und leiser 6-Zoll-(150 mm)-Lüfter, der effektiv Wärme und überschüssige Feuchtigkeit abführt. Er sorgt für eine konstante, hochwertige Luftqualität im Inneren des Zelts, vollständig gesteuert durch das Automatisierungssystem.


Setze auf Technologie – setze auf Erfolg. Mit diesem TrolMaster-Kit reduzierst du deinen Arbeitsaufwand und steigerst Ertrag und Qualität deiner Ernte auf professionelles Niveau.
