Kit TrolMaster 150x150: Control total y eficiencia avanzada


Olvídate de los controladores separados y de los ajustes manuales. Este kit, creado por profesionales, combina toda la tecnología de TrolMaster en un sistema integral, listo para instalar en tu armario de cultivo de 150x150 cm. Su propósito es claro: ofrecerte una gestión completa y precisa para que puedas centrarte en lo esencial —sacar el máximo rendimiento de tus plantas.


Con este sistema, cada elemento del entorno —iluminación, temperatura, humedad y ventilación— trabaja de forma sincronizada, creando las condiciones perfectas para el desarrollo equilibrado de tus cultivos en todas sus fases.


Contenido del kit


Cada pieza ha sido seleccionada con rigor para ofrecer una solución profesional, intuitiva y lista para usar:


1. Módulo de control principal


El cerebro del sistema. Desde aquí podrás supervisar y automatizar todos los dispositivos conectados para mantener un entorno óptimo.



- 1 x TCS-1E (Tent-X Environment Controller): Unidad central del sistema, que coordina el control climático y del riego. Incluye un sensor 3 en 1 (temperatura, humedad y luz) y permite la expansión con hasta 4 módulos adicionales, así como sensores extra (CO₂, humedad del sustrato, etc.) para una automatización total.

- 1 x LMA-T (Adaptador de iluminación): Interfaz para luces ThinkGrow con doble canal —espectro completo y rojo lejano— que posibilita un control personalizado de los ciclos lumínicos. Instalación directa tipo plug-and-play.

- 1 x 4RS-2E (Device Station): Regleta inteligente con 4 tomas configurables para automatizar extractores, humidificadores o calefactores. Se conecta al controlador central y utiliza sus cuatro puertos disponibles.


2. Iluminación LED ThinkGrow de espectro completo


Un sistema de luz profesional que garantiza eficiencia energética, cobertura uniforme y una penetración lumínica óptima en todo el espacio de 150x150 cm.



- 9 x TLB-2 (Barras LED Model One): Proporcionan un espectro equilibrado y la potencia ideal para todas las etapas del cultivo, desde la fase vegetativa hasta la floración.

- 9 x TLD-4 (Drivers): Fuentes de alimentación seguras y estables que garantizan el máximo rendimiento de cada barra LED.

- 8 x TDC-2 (Cables de conexión): Permiten enlazar las barras LED para un montaje limpio, ordenado y eficiente.

- 1 x TDC-240E (Cable de alimentación principal): Encargado de conectar el sistema de iluminación a la red eléctrica.


3. Sistema de ventilación


Una correcta circulación del aire es esencial para mantener un entorno equilibrado y prevenir la acumulación de humedad.



- 1 x Aerofan V8 (Extractor EC de 200 mm): Potente, silencioso y eficiente, regula la temperatura y la humedad de forma sincronizada con el controlador, asegurando un ambiente estable y saludable dentro del armario.


Confía en la innovación de TrolMaster para transformar tu cultivo. Con este kit, simplificas la gestión diaria, reduces errores y alcanzas una productividad y calidad propias de un entorno profesional.
