Kit TrolMaster 100x100: Automatización, exactitud y resultados superiores


Deja atrás los temporizadores convencionales y los dispositivos independientes. Este conjunto, desarrollado por expertos, incorpora la avanzada tecnología de TrolMaster en un paquete integral preparado para funcionar en tu espacio de cultivo de 100x100 cm. Su propósito es claro: proporcionarte el dominio absoluto para que puedas enfocarte en lo verdaderamente esencial, alcanzar el máximo potencial productivo.


El resultado es un sistema completamente coordinado donde iluminación, temperatura, humedad y circulación de aire operan de manera conjunta, generando las condiciones ideales para tus plantas durante todas las etapas de crecimiento.


¿Qué contiene el kit?


Cada elemento ha sido cuidadosamente elegido para brindarte una solución de nivel profesional sin complicaciones:


1. Unidad central de gestión


El núcleo que coordina todas las funciones. Desde aquí manejarás y programarás cada equipo conectado.



- 1 x TCS-1E (Controlador Ambiental Tent-X): El núcleo profesional de tu instalación, creado para integrar la gestión climática y de riego en una única plataforma. Incorpora de origen un sensor triple (temperatura, humedad y luminosidad), y su arquitectura expansible permite añadir hasta 4 aparatos enchufables y agregar sensores adicionales (como de CO2 o humedad del sustrato) para una automatización absoluta.

- 1 x LMA-T (Interfaz de iluminación): Es el conector especializado para las luminarias ThinkGrow. Su mayor beneficio es la gestión de doble canal, que posibilita controlar por separado el espectro general y los diodos de rojo lejano (far-red). Esto proporciona la flexibilidad de programar ciclos de activación/desactivación y ajustes de intensidad (dimming) individualizados para cada espectro, mejorando cada etapa del desarrollo. Su instalación es directa, tipo plug-and-play.

- 1 x 4RS-2E (Estación de Dispositivos): Una base con 4 tomas inteligentes que se vincula directamente al controlador (plug-and-play). Sus 4 salidas están preestablecidas de fábrica para tareas concretas (regulación térmica, control de humedad y programación horaria), facilitándote conectar y automatizar equipos como ventiladores, humidificadores o sistemas de calefacción. Esta estación emplea las 4 ranuras de dispositivos del controlador central.


2. Sistema lumínico LED modular ThinkGrow


Iluminación de máxima eficiencia y espectro total, proyectada para una penetración de luz y distribución ideales en un área de 100x100.



- 4 x TLB-3 (Barras LED Model One): Módulos de luz primarios que aportan la intensidad y el rango espectral requeridos.

- 4 x TLD-4 (Transformadores): Unidades de alimentación de calidad superior que suministran energía a las barras LED de manera constante y fiable.

- 3 x TDC-2 (Cable de Interconexión): Cables para vincular las barras LED entre ellas.

- 1 x TDC-240E (Cable Principal de Corriente): Para conectar el sistema completo de iluminación a la red eléctrica.


3. Sistema de Extracción


Una renovación continua del aire es fundamental para prevenir acumulaciones de calor y regular la humedad ambiental.



- 1 x Aerofan V6 (Extractor EC 150mm): Un extractor potente y discreto de 6 pulgadas (150mm) esencial para evacuar eficazmente el calor y el exceso de vapor de agua. Su labor es preservar una calidad de aire superior y constante en el interior del armario, completamente gestionado por el sistema automatizado.


Apuesta por la tecnología, apuesta por tu éxito. Con este kit de TrolMaster, reduces tu carga de trabajo y elevas la calidad y cantidad de tu cosecha a estándares profesionales.
