TrolMaster Kit 150x150: Komplette Kontrolle und fortschrittliche Effizienz


Verabschieden Sie sich von separaten Steuerungen und manuellen Einstellungen. Dieses Kit, von Profis entwickelt, kombiniert die gesamte Technologie von TrolMaster in einem integrierten System, das sofort in Ihrem 150x150 cm Anbauschrank installiert werden kann. Sein Ziel ist klar: Ihnen eine umfassende und präzise Steuerung zu bieten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – das Maximum aus Ihren Pflanzen herauszuholen.


Mit diesem System arbeiten alle Umgebungsfaktoren – Beleuchtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung – synchron und schaffen die perfekten Bedingungen für eine ausgewogene Entwicklung Ihrer Pflanzen in allen Wachstumsphasen.


Inhalt des Kits


Jedes Teil wurde sorgfältig ausgewählt, um eine professionelle, intuitive und sofort einsatzbereite Lösung zu bieten:


1. Hauptsteuermodul


Das Gehirn des Systems. Von hier aus können Sie alle angeschlossenen Geräte überwachen und automatisieren, um ein optimales Umfeld zu gewährleisten.



- 1 x TCS-1E (Tent-X Environment Controller): Zentraleinheit des Systems, die die Klima- und Bewässerungssteuerung koordiniert. Enthält einen 3-in-1-Sensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht) und ermöglicht die Erweiterung um bis zu 4 zusätzliche Module sowie zusätzliche Sensoren (CO₂, Substratfeuchtigkeit usw.) für vollständige Automatisierung.

- 1 x LMA-T (Beleuchtungsadapter): Schnittstelle für ThinkGrow-Leuchten mit Doppelkanal – Vollspektrum und Fernrot – für individuelle Lichtzyklussteuerung. Plug-and-Play-Installation.

- 1 x 4RS-2E (Device Station): Intelligente Steckdosenleiste mit 4 konfigurierbaren Anschlüssen zur Automatisierung von Abluftventilatoren, Luftbefeuchtern oder Heizgeräten. Anschluss an die Zentraleinheit und Nutzung der vier verfügbaren Ports.


2. ThinkGrow LED-Vollspektrum-Beleuchtung


Ein professionelles Beleuchtungssystem, das Energieeffizienz, gleichmäßige Ausleuchtung und optimale Lichtdurchdringung im gesamten 150x150 cm Bereich garantiert.



- 9 x TLB-2 (Model One LED-Leisten): Bieten ein ausgewogenes Spektrum und die ideale Leistung für alle Wachstumsphasen – von der Vegetations- bis zur Blütephase.

- 9 x TLD-4 (Netzteile): Sichere und stabile Stromversorgung, die maximale Leistung für jede LED-Leiste gewährleistet.

- 8 x TDC-2 (Verbindungskabel): Ermöglichen das Verbinden der LED-Leisten für eine saubere, geordnete und effiziente Montage.

- 1 x TDC-240E (Hauptstromkabel): Für den Anschluss des Beleuchtungssystems an das Stromnetz.


3. Belüftungssystem


Eine korrekte Luftzirkulation ist entscheidend, um ein ausgewogenes Umfeld zu erhalten und Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.



- 1 x Aerofan V8 (EC-Abluftventilator 200 mm): Leistungsstark, leise und effizient, reguliert Temperatur und Luftfeuchtigkeit synchron mit dem Controller und sorgt für ein stabiles und gesundes Klima im Schrank.


Vertrauen Sie auf die Innovation von TrolMaster, um Ihren Anbau zu revolutionieren. Mit diesem Kit vereinfachen Sie die tägliche Steuerung, reduzieren Fehler und erreichen Produktivität und Qualität auf professionellem Niveau.
