TrolMaster 120x120 Kit: Intelligente Steuerung und maximale Effizienz


Verabschiede dich von separaten Timern und Controllern. Dieses von Experten entwickelte Kit integriert die fortschrittliche Technologie von TrolMaster in ein vollständiges System, das sofort in deinem 120x120 cm Growzelt installiert werden kann. Sein Ziel ist einfach: Dir die vollständige Kontrolle zu geben, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst – den bestmöglichen Ertrag zu erzielen.


Das Ergebnis ist eine vollständig synchronisierte Umgebung, in der Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung harmonisch zusammenarbeiten und ideale Bedingungen für deine Pflanzen in jeder Wachstumsphase schaffen.


Was ist im Kit enthalten?


Jede Komponente wurde sorgfältig ausgewählt, um dir eine professionelle, funktionale und unkomplizierte Lösung zu bieten:


1. Hauptsteuerungseinheit


Das Herzstück des Systems. Von diesem Modul aus kannst du alle angeschlossenen Geräte steuern und automatisieren.



- 1 x TCS-1E (Tent-X Environment Controller): Das professionelle Herz des Systems, entwickelt zur Vereinheitlichung der Klima- und Bewässerungssteuerung. Enthält einen 3-in-1-Sensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Licht). Sein modulares Design ermöglicht die Erweiterung um bis zu vier Anschlussgeräte sowie zusätzliche Sensoren (CO₂, Substratfeuchtigkeit usw.) für vollständige Automatisierung.

- 1 x LMA-T (Beleuchtungsadapter): Verbindungsmodul für ThinkGrow-Leuchten. Bietet eine Doppelkanalsteuerung – Vollspektrum und Fernrot – zur Erstellung individueller Ein-, Aus- und Dimmzyklen je nach Anbauphase. Einfache Plug-and-Play-Installation.

- 1 x 4RS-2E (Device Station): Intelligente Steckdosenleiste mit vier vorkonfigurierten Anschlüssen zur Steuerung von Temperatur, Feuchtigkeit und Zeitzyklen. Direkt mit dem Hauptcontroller verbunden, um Abluftsysteme, Luftbefeuchter oder Heizungen bequem zu automatisieren. Nutzt die vier verfügbaren Ports des zentralen Systems.


2. ThinkGrow Vollspektrum-LED-Beleuchtung


Hochleistungsbeleuchtungssystem, entwickelt für maximale Effizienz, gleichmäßige Ausleuchtung und tiefe Lichtdurchdringung in einem 120x120 cm Raum.



- 7 x TLB-1 (Model One LED-Bars): Hauptlichtbalken, die die erforderliche Leistung und das Spektrum für alle Anbauphasen – von Wachstum bis Blüte – liefern.

- 7 x TLD-4 (Treiber): Stabile und sichere Stromversorgungen für optimale LED-Leistung.

- 6 x TDC-2 (Verbindungskabel): Verbinden die LED-Balken untereinander für eine saubere und ordentliche Installation.

- 1 x TDC-240E (Hauptstromkabel): Verbindet das gesamte Beleuchtungssystem mit der Stromquelle.


3. Belüftungssystem


Eine gute Belüftung ist entscheidend, um das thermische Gleichgewicht zu halten und Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.



- 1 x Aerofan V8 (200 mm EC-Abluftventilator): Leistungsstark und leise, entfernt überschüssige Wärme und Feuchtigkeit und sorgt für ein stabiles, gesundes Klima im Growzelt. Vollständig mit dem Steuerungssystem synchronisiert.


Setze auf Technologie und steigere deine Ergebnisse. Mit dem TrolMaster-Kit vereinfachst du deine tägliche Arbeit und hebst Produktivität und Qualität deines Anbaus auf ein echtes Profi-Niveau.
