Kit TrolMaster 120x120: Control inteligente y máxima eficiencia


Despídete de los temporizadores y controladores independientes. Este kit, desarrollado por expertos, integra la tecnología avanzada de TrolMaster en un sistema completo y listo para instalar en tu armario de cultivo de 120x120 cm. Su misión es sencilla: ofrecerte un control total para que puedas centrarte en lo que realmente importa —obtener el mejor rendimiento posible.


El resultado es un entorno totalmente sincronizado donde la luz, la temperatura, la humedad y la ventilación trabajan de forma coordinada, proporcionando las condiciones ideales para tus plantas en cada etapa de su desarrollo.


¿Qué incluye este kit?


Cada componente ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecerte una solución profesional, funcional y sin complicaciones:


1. Unidad de control principal


El corazón del sistema. Desde este módulo podrás gestionar y automatizar todos los dispositivos conectados.



- 1 x TCS-1E (Tent-X Environment Controller): El núcleo profesional del sistema, diseñado para unificar el control del entorno (clima) y del riego. Incluye un sensor 3 en 1 (temperatura, humedad y luz), y su diseño modular permite añadir hasta 4 dispositivos enchufables, así como sensores adicionales (CO₂, humedad del sustrato, etc.) para una automatización completa.

- 1 x LMA-T (Adaptador de iluminación): Puente de conexión para luces ThinkGrow. Permite el control de doble canal —espectro completo y rojo lejano—, creando ciclos personalizados de encendido, apagado y atenuación según las necesidades del cultivo. Su instalación es sencilla y directa, tipo plug-and-play.

- 1 x 4RS-2E (Device Station): Regleta inteligente con 4 enchufes preconfigurados para gestionar temperatura, humedad y temporización. Se conecta directamente al controlador principal y permite automatizar extractores, humidificadores o calefactores sin esfuerzo. Utiliza los cuatro puertos disponibles del sistema central.


2. Iluminación LED ThinkGrow de espectro completo


Sistema de iluminación de alto rendimiento, diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, cobertura uniforme y penetración lumínica en un espacio de 120x120 cm.



- 7 x TLB-1 (Barras LED Model One): Barras de luz principales que proporcionan la potencia y el espectro necesarios, cubriendo eficazmente todas las fases del cultivo, desde vegetativo hasta floración.

- 7 x TLD-4 (Drivers): Fuentes de alimentación estables y seguras que garantizan un rendimiento óptimo de las barras LED.

- 6 x TDC-2 (Cables de conexión): Permiten enlazar las barras LED entre sí para un montaje limpio y ordenado.

- 1 x TDC-240E (Cable de alimentación principal): Conecta todo el sistema de iluminación a la fuente de energía.


3. Sistema de ventilación


Una ventilación adecuada es esencial para mantener el equilibrio térmico y evitar la acumulación de humedad.



- 1 x Aerofan V8 (Extractor EC de 200 mm): Potente y silencioso, elimina el exceso de humedad y calor, manteniendo un ambiente saludable y estable dentro del armario de cultivo. Su funcionamiento está completamente sincronizado con el sistema de control.


Apuesta por la tecnología y potencia tus resultados. Con el kit TrolMaster, simplificas tu trabajo diario y llevas la productividad y la calidad de tu cultivo a un auténtico nivel profesional.
