Kit TrolMaster 80x80: Control, precisión y máximo rendimiento


Olvídate de los temporizadores manuales y los controladores separados. Este kit, diseñado por especialistas, integra la tecnología líder de TrolMaster en un paquete completo y listo para instalar en tu armario de cultivo de 80x80 cm. Su objetivo es simple: darte el control total para que puedas concentrarte en lo más importante, conseguir la máxima producción posible.


El resultado es un ecosistema perfectamente sincronizado donde la iluminación, la temperatura, la humedad y la ventilación trabajan en armonía, creando el entorno perfecto para tus plantas en cada fase de su desarrollo.


¿Qué incluye este pack?


Hemos seleccionado cada componente para ofrecerte una solución profesional y sin complicaciones:


1. Módulo de control central


El cerebro que lo gestiona todo. Desde aquí controlarás y automatizarás cada dispositivo.



- 1 x TCS-1E (Tent-X Environment Controller): El cerebro profesional de tu cultivo, diseñado para unificar el control del entorno (clima) y del riego en un solo sistema. Incluye de serie un sensor 3 en 1 (temperatura, humedad y luz), y su diseño modular permite conectar hasta 4 dispositivos enchufables y añadir más sensores (como CO2 o de contenido de agua) para una automatización total.

- 1 x LMA-T (Adaptador de iluminación): Este es el puente de comunicación específico para las luces ThinkGrow. Su principal ventaja es el control de doble canal, que permite gestionar de forma independiente el espectro completo y los LEDs de rojo lejano (far-red). Esto te da la capacidad de crear ciclos de encendido/apagado y niveles de atenuación (dimming) personalizados para cada espectro, optimizando cada fase del cultivo. Su conexión es simple, tipo plug-and-play.

- 1 x 4RS-2E (Device Station): Una regleta de 4 enchufes inteligentes que se conecta directamente al controlador (plug-and-play). Sus 4 tomas vienen preconfiguradas de fábrica para funciones específicas (control de temperatura, humedad y temporizador), permitiéndote conectar y automatizar fácilmente aparatos como extractores, humidificadores o calefactores. Esta estación utiliza los 4 slots de dispositivos del controlador principal.


2. Sistema de iluminación LED modular ThinkGrow


Iluminación de alta eficiencia y espectro completo, diseñada para una penetración lumínica y una cobertura óptimas en un espacio de 80x80.



- 3 x TLB-3 (Barras LED Model One): Barras de luz principales que proporcionan la potencia y el espectro necesarios.

- 3 x TLD-4 (Drivers): Fuentes de alimentación de alta calidad que alimentan las barras LED de forma estable y segura.

- 2 x TDC-2 (Cable de Conexión): Cables para conectar las barras LED entre sí.

- 1 x TDC-240E (Cable de Alimentación Principal): Para conectar todo el sistema de iluminación a la corriente.


3. Sistema de Ventilación


Un flujo de aire constante es clave para evitar bolsas de calor y mantener la humedad a raya.



- 1 x Aerofan V6 (Extractor EC 150mm): Un potente y silencioso extractor de 6 pulgadas (150mm) crucial para eliminar eficazmente el calor y el exceso de humedad. Su función es mantener una calidad de aire óptima y estable dentro del armario, de forma totalmente controlada por el sistema.



Invierte en tecnología, invierte en tus resultados. Con este kit de TrolMaster, simplificas tu trabajo y llevas la calidad y cantidad de tu producción a un nivel profesional.
